**Umowa dostawy koncentratorów VPN**

zawarta w Krakowie, w dniu 18.09.2017 roku, pomiędzy:

GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300, reprezentowana przez komplementariusza, w imieniu którego działają:

Radosław Kucko – Członek Zarządu,

Paweł Chwaleba – Członek Zarządu,

zwaną dalej „INTERIA.PL”

a

………………………………………………………

zwaną dalej „Dostawcą”,

INTERIA.PL oświadcza, że zgodnie z postępowaniem ofertowym, zakończonym dnia
14 września 2017 roku, dotyczącego wyboru dostawcy koncentratorów VPN w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 07 września 2017 r.) podpisuje niniejszą umowę z Dostawcą, jako podmiotem, który dostał najwyższą ilość punktów i spełnił wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, zgodnie z protokołem z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 15 września 2017 r.

 § 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
2. dostawa przez Dostawcę na rzecz INTERIA.PL , do jej siedziby (Os.Teatralne 9A; 31-946 Kraków) 2 (dwóch) identycznych koncentratorów VPN według poniższej specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zapytania:**  |  | Koncentrator IPsec VPN / SSL VPN |
|  |  |  |
| **Ilość:** |  | 2 szt. |
|  |  |  |
| **Specyfikacja Koncentratora:** |  |  |
| **Komponent:** | **Ilość:** | **Opis:** |
| Obudowa | 1 | Montowana w szafie RACK, 1 RU |
| Zasilanie |  | Dwa źródła: wbudowany zasilacz 230V oraz dodatkowy zewnętrzny zasilacz typu RPS |
| GE RJ45 Ports | 16 | Minimum 16 portów GE RJ 45  |
| GE SFP | 2 | Minimum 2 porty GE SFP |
| Console Port | 1 | Dedykowany port do konsoli |
| MGMT Ports | 1 | Dedykowany port do zarządzania MGMT |
| Obsługa VLAN |  | Możliwość konfiguracji VLAN |
| Wysoka dostępność |  | Urządzenia muszą zapewniać wysoką dostępność dzięki możliwości konfiguracji klastra typu: Active / Active, Active / Passive  |
| Wydajność Koncentratora |  | Minimum: 7.0 / 7.0 / 4.0 Gbps (odpowiednio dla pakietów UDP o rozmiarze 1518 / 512 / 64 bytes), 6.5 Mpps (pakietów na sekundę) |
| Wydajność IPsec VPN |  | Przynajmniej 4 Gbps przepustowości tuneli IPsec VPN |
| IPsec VPN Tunnels | 2000 | Możliwość skonfigurowania przynajmniej 512 tuneli site to site |
| Wspierane protokoły autoryzacji oraz szyfrowania dla IPsec |  | IKE 1,IKE 2, Encryption: DES, 3DES, AES128, AES192, AES256, Authentication: MD5, SHA1, SHA256, SHA384, SHA512, Diffie-Hellman Groups: 1, 2, 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
| Wydajność SSL-VPN |  | Przynajmniej 250 Mbps wydajności SSL-VPN |
| Dwustopniowa autoryzacja dla SSL-VPN |  | Możliwość wdrożenia dwustopniowej autoryzacji dla przynajmniej 50 kont SSL-VPN, drugi stopień autoryzacji typu token z jednorazowym hasłem |
| Integracja z zewnętrznymi serwerami autoryzacji |  | Możliwość integracji z AD/LDAP, RADIUS |
| Tryby SSL-VPN | 2 | Możliwość korzystania z 2 typów zdalnego połączenia SSL-VPN: web mode oraz tunel mode |
| Policy firewall’a | 10000 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 10000 polityk na firewallu koncentratora |
| Policy w oparciu o konta/grupy |  | Możliwość tworzenia polityk firewall’a w oparciu o konta/grupy użytkowników |
| Wirtualne koncentratory | 10 | Możliwość konfiguracji przynajmniej 10 wirtualnych koncentratorów |
| Gwarancja |  | Minimum 3 lata gwarancji typu NBD ("Next Businness Day" - gwarantowany czas podjęcia akcji serwisowej w następnym dniu roboczym) wraz z uprawnieniami do aktualizacji oprogramowania |

1. udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu dla w/w koncentratorów VPN na zasadach ogólnych Dostawcy.
2. Gwarancja i warunki serwisu oferowane są na następujących zasadach:
3. ***Koncentratory VPN objęte są …-miesięczną gwarancją (do ustalenia)***
4. gwarancja udzielana jest przez Dostawcę, jako oficjalnego przedstawiciela producenta,
5. gwarancja nie wyłącza rękojmi za wady fizyczne koncentratorów VPN,
6. czynności serwisowe będą podejmowane następnego dnia roboczego po dniu, w którym została zgłoszona awaria,

 § 2. Termin dostawy

1. Koncentratory VPN zostaną dostarczone do siedziby INTERIA.PL w terminie 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Koszt dostawy został wliczony w cenę całościową.

 § 3. Wynagrodzenie

1. Z tytułu dostawy koncentratorów oraz z tytułu udzielenia gwarancji i świadczenia usługi wsparcia, na rzecz Dostawy należne będzie wynagrodzenie, obliczone w następujący sposób:
2. wynagrodzenie jednostkowe netto/brutto: ………………….
3. wynagrodzenie łączne netto/brutto: ……………….
4. INTERIA.PL zapłaci Dostawcy łączne wynagrodzenie w kwocie …………………… brutto na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany w fakturze. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego INTERIA.PL.

 § 4. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przed sąd powszechny, właściwy dla siedziby INTERIA.PL
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

INTERIA.PL Dostawca