**Umowa dostawy przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s**

zawarta w Krakowie, w dniu 24.10.2017 roku, pomiędzy:

GRUPA INTERIA.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, os. Teatralne 9A, 31 -946 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000416593, NIP 527-26-44-300, reprezentowana przez komplementariusza, w imieniu którego działają:

Radosław Kucko – Członek Zarządu,

Paweł Chwaleba – Członek Zarządu,

zwaną dalej „INTERIA.PL”

a

………………………………………………………

zwaną dalej „Dostawcą”,

INTERIA.PL oświadcza, że zgodnie z postępowaniem ofertowym, zakończonym dnia
19 października 2017 roku, dotyczącego wyboru przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s w ramach Projektu, który dostał dofinansowanie w ramach I Osi Priorytetowej „Gospodarka Wiedzy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 1.2 „Badania i innowacje w przedsiębiorstwach”, Poddziałania 1.2.1 „Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw” w konkursie nr RPMP.01.02.01-IP.01-12-0038/16 (dotyczy zapytania ofertowego z dnia 12.10.2017 r.) podpisuje niniejszą umowę z Dostawcą, jako podmiotem, który dostał najwyższą ilość punktów i spełnił wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, zgodnie z protokołem z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 20 października 2017 r.

 § 1. Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest:
2. dostawa przez Dostawcę na rzecz INTERIA.PL , do jej siedziby (Os.Teatralne 9A; 31-946 Kraków) 2 (dwóch) identycznych Przełączników Sieciowych Ethernet 10Gb/s według poniższej specyfikacji:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Przedmiot zapytania:**  |  | Przełącznik Sieciowy Ethernet 10Gb/s |
|  |  |  |
| **Ilość:** |  | 2 sztuki |
|  |  |  |
| **Specyfikacja Urządzenia:** |  |  |
| **Komponent:** | **Ilość:** | **Opis:** |
| Obudowa | 1 | Umożliwiająca montaż w szafie RACK 19”, wysokość 1RU |
| Zasilanie | 2 | Redundantne zasilacze 230V typu hotswap |
| Wnetylacja /chłodzenie |  | Redundantne moduły chłodzące zapewniające ciągłość pracy w przypadku awaria pojedynczego modułu, typu hotswap |
| Port konsoli | 1 | Dedykowany port do konsoli |
| Port zarządzający | 1 | Dedykowany port do zarządzania |
| Porty sieciowe | 48 | Minimum 48 portów SFP+ wspierających 10 Gigabit Ethernet oraz Gigabit Ethernet |
| Wymagania,wydajność: |  | Obsługa Layer 2 oraz Layer 3, Jumbo Frame (9216 Byte maximum packet size), QOS |
|  |  | Przepustowość przynajmniej 960 Gbps, 700 Mpps. |
|  |  | Wsparcie protokołu load sharing trunks (wsparcie dla 32 portów per trunk), lacp, igmp, sflow, lldp, ospf, snmp , snmpv3 |
|  |  | Wsparcie dla 4094 VLANs (Port, Protocol, IEEE 802.1Q) |
|  |  | Możliwość definiowania polis „ACL rules”. Możliwość podpinania polis do portu lub vlan dla ruchu wejściowego lub wyjściowego (ingress, egress). Wsparcie dla przynajmniej 2048 ACL ingress oraz 1024 ACL egress |
|  |  | Obsługa minimum: Layer 2/MAC Addresses: 128K, IPv4 Host Addresses: 6K, IPv4 LPM Entries: 16K, IPv6 Host Addresses: 3K, IPv6 LPM Entries: 8K |
|  |  | Możliwość definiowania wirtualnych ruterów, vrrp, port mirror. |
|  |  | Obsługa protokołu eaps lub protokołu w pełni z nim kompatybilnego. Switch musi umożliwiać pracę w konfiguracji EAPS ring. |
|  |  | Obsługa MLAG - Multi-Chassis Link Aggregation Group, wsparcie dla konfiguracji full-mesh. |
| Gwarancja |  | Minimum 3 lat gwarancji typu NBD ("Next Businness Day" - gwarantowany czas podjęcia akcji serwisowej w następnym dniu roboczym). |

1. udzielenie gwarancji i świadczenie serwisu dla w/w przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s na zasadach ogólnych Dostawcy.
2. Gwarancja i warunki serwisu oferowane są na następujących zasadach:
3. gwarancja udzielana jest przez Dostawcę, jako oficjalnego przedstawiciela producenta,
4. gwarancja nie wyłącza rękojmi za wady fizyczne przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s,
5. czynności serwisowe będą podejmowane następnego dnia roboczego po dniu, w którym została zgłoszona awaria,
6. wymiana uszkodzonych komponentów realizowana będzie w miejscu pracy sprzętu.

 § 2. Termin dostawy

1. Przełączniki sieciowe Ethernet 10Gb/s zostaną dostarczone do siedziby INTERIA.PL w terminie 4 tygodni od dnia złożenia zamówienia. Koszt dostawy został wliczony w cenę całościową.

 § 3. Wynagrodzenie

1. Z tytułu dostawy przełączników sieciowych Ethernet 10Gb/s oraz z tytułu udzielenia gwarancji i świadczenia usługi wsparcia, na rzecz Dostawy należne będzie wynagrodzenie, obliczone w następujący sposób:
2. wynagrodzenie jednostkowe netto: ………………….
3. wynagrodzenie łączne netto: ……………….
4. INTERIA.PL zapłaci Dostawcy łączne wynagrodzenie w kwocie …………………… brutto na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Dostawcy, wskazany w fakturze. Za dzień płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego INTERIA.PL.

 § 4. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieunormowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikające z realizacji Umowy będą rozstrzygane przed sąd powszechny, właściwy dla siedziby INTERIA.PL
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

INTERIA.PL Dostawca